Управління освіти і науки

**Кам’янець-Подільський ліцей №13**

**Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області**

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №3**

**при виконанні столярних робіт**

**м. Кам’янець-Подільський**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №3**

**при виконанні столярних робіт**

**1. Загальні вимоги безпеки**

1.1. До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допу­щений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої,

користуватися відкритим вогнем.

1.5. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

1.6. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування ру­кою.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

-матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйтеу порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвен­тарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до уста­новки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори підчас перерви у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні;

- ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід

звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обер­татися вільно і легко.

3.4.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.4.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.4.4. При свердлінні електродриллю отворів у дерев'яних конструкці­ях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномі­рним виходом стружки з отвору.

3.4.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.4.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огороджувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

-братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забру­днений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

-складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

-знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

-гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

-залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інстру­мент;

-чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електроме­режі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо­жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни­ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру­му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект­рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання В.І. Паньков

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці В.А. Ткачук