Управління освіти і науки

**Кам’янець-Подільський ліцей №13**

**Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області**

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 37**

**Під час виконання учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у навчально-виробничій майстерні**

**м. Кам’янець-Подільський**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №37**

**при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у навчально-виробничій майстерні**

**1. Загальні вимоги безпеки**

1.1. До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні ме­тоди роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони пра­ці здійснюється в межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які пра­цюють у виробничій майстерні.

1.4. При травмі (поріз, прокол), при поганому самопочутті необхідно негайно повідомити майстра (керівника, учителя).

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив керівник, майстер.

1.6. Інструменти та пристосування зберігайте у відведених для цього місцях.

1.7. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір (хустинку).

2.2. Перевірте справність інструментів (ножиць, наперстків, голок, лі­нійок) та обладнання: надійність кріплення, заземлюючого проводу елект­родвигуна та пускових пристроїв, відсутність оголених проводів та наяв­ність захисних огороджень.

2.3. Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправ­ному обладнанні забороняється.

2.4. Інструменти розміщуйте на столі так, щоб запобігти їх паданню.

2.5. Не заставляйте проходи між столами сторонніми предметами.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Уважно і чітко виконуйте вказівки майстра (керівника, учителя).

3.2. **Під час ручної роботи з тканиною:**

3.2.1. Зберігайте голки і булавки у певному місці ( спеціальній коробці, подушечці), не залишайте їх на робочому місці (столі). Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою.

3.2.2. Викрійки і тканини прикріплюйте гострими кінцями булавок у напрямі від себе .

3.2.3. Зберігайте ножиці у певному місці (коробці). Кладіть їх зімкну­тими вістрями від себе.

3.3. **Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:**

3.3.1. Заправлення ниток, заміна голки, регулювання натягу ниток, чищення та змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі.

3.3.2. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу.

3.3.3. Стежте за розміщенням рук під час роботи, щоб уникнути про­колів пальців.

3.3.4. Не розміщуйте інструменти та пристосування близько біля ру­хомих частин машини.

3.3.5. Не передавайте напівфабрикати, інші предмети через працюючі машини.

3.3.6. Не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродви­гуна.

3.3.7. Не допускайте перевантаження електродвигуна, вимикайте пус­ковий пристрій після виконаної роботи.

3.3.8. Не залишайте працюючу машину без догляду.

3.3.9. При виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте майстра виробничого навчання (керівника, учителя).

3.3.10. Забороняється:

-чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна;

- торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;

- працювати без захисних огороджень, пристроїв;

- працювати на несправному обладнанні;

- відволікати увагу працюючих за машиною сторонніми розмовами;

- розкидати по майстерні ломані голки, порожні котушки, обрізки тканин.

3.4. **Під час роботи з праскою:**

- під час прасування стійте на гумовому килимку;

- вмикайте і вимикайте праску сухими руками;

- ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;

- не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;

- стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура;

- стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідом­ляйте майстра.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Вимкніть пусковий пристрій машини.

4.2. Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них міс­це.

4.3. Праску вимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.

4.4. Приберіть своє робоче місце.

4.5. Не виходьте з майстерні без дозволу майстра, керівника, учителя.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні негайно повідомте про це майстра (керівника, учителя). Не усувайте несправностей електроме­режі й електрообладнання самостійно.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачук В.А.